Odp.nr 3 Zamawiający dopuszcza przedstawienie wykazu robót kanalizacyjnych sieci przesyłowych i przepompownii wykonanych w ramach kilku osobnych zadań oraz akceptuje wykonanie łącznie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w jednym zadaniu o długości min. 5km.

Zamawiający podtrzymuje wymóg posiadania doświadczenia w wykonaniu 10 szt. przepompownii.